|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 10:15:46 AM |
| Type af måling: | Type 4 @ 300 meter |
| Kaliber: | 10,89 gram |
| LOT Nr.: | SAKO POWERHEAD II |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T300.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 131.9 | -148.6 | 576.53 | 1809.85 | 753.06 |
| **2**  | 73.2 | -119.6 | 575.68 | 1804.50 | 754.05 |
| **3**  | 86.0 | -89.3 | 579.62 | 1829.28 | 759.59 |
| **4**  | 96.4 | -122.7 | 578.82 | 1824.28 | 757.47 |
| **5**  | 89.2 | -67.0 | 581.47 | 1840.97 | 764.60 |
| **6**  | 84.8 | -106.2 | 579.03 | 1825.60 | 757.32 |
| **7**  | 80.7 | -97.1 | 574.51 | 1797.16 | 751.97 |
| **8**  | 79.0 | -129.0 | 574.78 | 1798.88 | 754.58 |
| **9**  | 102.9 | -82.9 | 578.94 | 1825.02 | 757.08 |
| **10**  | 78.8 | -55.8 | 580.67 | 1835.92 | 760.53 |
| **MEAN**  | 90.3 | -101.8 | 578.00 | 1819.15 | 757.03 |
| **MAX**  | 131.9 | -55.8 | 581.47 | 1840.97 | 764.60 |
| **MIN**  | 73.2 | -148.6 | 574.51 | 1797.16 | 751.97 |
| **RANGE**  | 58.6 | 92.8 | 6.96 | 43.81 | 12.64 |
| **STDEV**  | 17.1 | 29.0 | 2.46 | 15.48 | 3.84 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 90.3 |
| Impact Mean Point Y | -101.8 |
| Mean Radius | 27.4 |
| Group Rectangle Width | 58.6 |
| Group Rectangle Height | 92.8 |
| Largest Distance | 106.9 |

