|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 9:54:08 AM |
| Type af måling: | Type 1 @ 100 meter |
| Vægt: | 10,37 gram |
| LOT Nr.: | DK Bullet |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -50.1 | 324.0 | 697.71 | 2524.04 | 822.82 | 808.98 |
| **2**  | -20.8 | 332.6 | 687.22 | 2448.72 | 812.62 | 798.36 |
| **3**  | -36.5 | 313.0 | 691.78 | 2481.30 | 816.74 | 803.07 |
| **4**  | -42.3 | 337.3 | 695.01 | 2504.59 | 820.16 | 806.58 |
| **5**  | -68.4 | 336.0 | 698.72 | 2531.40 | 825.64 | 811.09 |
| **6**  | -55.3 | 329.2 | 702.23 | 2556.89 | 829.90 | 814.89 |
| **7**  | -59.5 | 337.6 | 706.58 | 2588.60 | 834.15 | 820.55 |
| **8**  | -75.4 | 340.6 | 707.13 | 2592.67 | 836.12 | 821.91 |
| **9**  | -46.6 | 342.5 | 689.75 | 2466.82 | 814.23 | 800.76 |
| **10**  | -18.5 | 325.9 | 699.06 | 2533.85 | 824.60 | 810.70 |
| **MEAN**  | -47.3 | 331.9 | 697.52 | 2522.89 | 823.70 | 809.69 |
| **MAX**  | -18.5 | 342.5 | 707.13 | 2592.67 | 836.12 | 821.91 |
| **MIN**  | -75.4 | 313.0 | 687.22 | 2448.72 | 812.62 | 798.36 |
| **RANGE**  | 56.9 | 29.6 | 19.91 | 143.95 | 23.49 | 23.55 |
| **STDEV**  | 18.7 | 9.0 | 6.72 | 48.59 | 8.03 | 7.88 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -47.3 |
| Impact Mean Point Y | 331.9 |
| Mean Radius | 17.7 |
| Group Rectangle Width | 56.9 |
| Group Rectangle Height | 29.6 |
| Largest Distance | 58.8 |

