|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 10:26:46 AM |
| Type af måling: | Type 2 @ 100 meter |
| Vægt: | 11,02 gram |
| LOT Nr.: | DK Bullet 170 GR |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -34.9 | 332.9 | 659.16 | 2394.05 | 766.89 | 755.77 |
| **2**  | -55.8 | 320.1 | 663.08 | 2422.57 | 771.06 | 759.40 |
| **3**  | -40.5 | 338.3 | 663.63 | 2426.59 | 771.63 | 759.78 |
| **4**  | -10.5 | 333.2 | 666.20 | 2445.49 | 774.52 | 762.75 |
| **5**  | -31.5 | 321.4 | 666.39 | 2446.85 | 775.00 | 763.20 |
| **6**  | -38.9 | 311.8 | 668.03 | 2458.90 | 777.75 | 765.44 |
| **7**  | -22.0 | 336.8 | 657.14 | 2379.43 | 766.02 | 753.85 |
| **8**  | 8.7 | 328.7 | 670.20 | 2474.94 | 779.96 | 767.96 |
| **9**  | 2.4 | 316.8 | 672.74 | 2493.71 | 782.92 | 771.26 |
| **10**  | -18.4 | 342.1 | 657.86 | 2384.65 | 766.84 | 755.04 |
| **MEAN**  | -24.1 | 328.2 | 664.44 | 2432.72 | 773.26 | 761.44 |
| **MAX**  | 8.7 | 342.1 | 672.74 | 2493.71 | 782.92 | 771.26 |
| **MIN**  | -55.8 | 311.8 | 657.14 | 2379.43 | 766.02 | 753.85 |
| **RANGE**  | 64.4 | 30.3 | 15.60 | 114.28 | 16.90 | 17.41 |
| **STDEV**  | 20.2 | 10.2 | 5.26 | 38.50 | 5.82 | 5.75 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -24.1 |
| Impact Mean Point Y | 328.2 |
| Mean Radius | 19.6 |
| Group Rectangle Width | 64.4 |
| Group Rectangle Height | 30.3 |
| Largest Distance | 65.0 |

