|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 10:01:24 AM |
| Type af måling: | Type 3 @ 300 meter |
| Kaliber: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | NORMA ECO-STRIKE |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T300.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 117.7 | 84.5 | 622.30 | 1882.06 | 842.01 |
| **2**  | 97.7 | 99.4 | 622.95 | 1885.97 | 842.72 |
| **3**  | 101.3 | 64.3 | 624.24 | 1893.83 | 841.14 |
| **4**  | 135.4 | 71.1 | 627.62 | 1914.36 | 844.48 |
| **5**  | 107.1 | 72.7 | 620.24 | 1869.60 | 838.81 |
| **6**  | 77.5 | 146.6 | 623.75 | 1890.88 | 843.91 |
| **7**  | 64.1 | 93.4 | 626.85 | 1909.69 | 844.73 |
| **8**  | 84.2 | 72.8 | 626.22 | 1905.88 | 844.40 |
| **9**  | 122.1 | 39.6 | 625.08 | 1898.93 | 844.16 |
| **10**  | 85.9 | 51.0 | 629.92 | 1928.45 | 847.08 |
| **MEAN**  | 99.3 | 79.5 | 624.92 | 1897.97 | 843.34 |
| **MAX**  | 135.4 | 146.6 | 629.92 | 1928.45 | 847.08 |
| **MIN**  | 64.1 | 39.6 | 620.24 | 1869.60 | 838.81 |
| **RANGE**  | 71.3 | 107.0 | 9.69 | 58.85 | 8.27 |
| **STDEV**  | 22.0 | 29.6 | 2.83 | 17.22 | 2.28 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 99.3 |
| Impact Mean Point Y | 79.5 |
| Mean Radius | 30.4 |
| Group Rectangle Width | 71.3 |
| Group Rectangle Height | 107.0 |
| Largest Distance | 115.9 |

