|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 10:51:14 AM |
| Type af måling: | Type 4 @ 200 meter |
| Vægt: | 10,89 gram |
| LOT Nr.: | SAKO POWERHEAD II |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T200.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 28.8 | 313.8 | 636.01 | 2202.58 | 754.16 |
| **2**  | 46.2 | 317.3 | 635.20 | 2196.95 | 753.75 |
| **3**  | 23.8 | 304.9 | 634.98 | 2195.40 | 751.07 |
| **4**  | 22.6 | 301.7 | 630.53 | 2164.75 | 747.40 |
| **5**  | 36.9 | 303.4 | 637.65 | 2213.91 | 756.21 |
| **6**  | 63.3 | 308.9 | 632.22 | 2176.36 | 749.73 |
| **7**  | 26.0 | 328.3 | 636.07 | 2202.97 | 753.76 |
| **8**  | 49.6 | 305.6 | 641.83 | 2243.01 | 761.06 |
| **9**  | 33.0 | 311.3 | 637.28 | 2211.36 | 754.22 |
| **10**  | 32.2 | 284.9 | 628.99 | 2154.17 | 746.71 |
| **MEAN**  | 36.2 | 308.0 | 635.07 | 2196.15 | 752.81 |
| **MAX**  | 63.3 | 328.3 | 641.83 | 2243.01 | 761.06 |
| **MIN**  | 22.6 | 284.9 | 628.99 | 2154.17 | 746.71 |
| **RANGE**  | 40.7 | 43.4 | 12.84 | 88.85 | 14.35 |
| **STDEV**  | 13.1 | 11.3 | 3.72 | 25.76 | 4.27 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 36.2 |
| Impact Mean Point Y | 308.0 |
| Mean Radius | 14.7 |
| Group Rectangle Width | 40.7 |
| Group Rectangle Height | 43.4 |
| Largest Distance | 43.9 |

