|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 11:05:42 AM |
| Type af måling: | Type 5 @ 200 meter |
| Vægt: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | FEDERAL COPPER |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T200.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 126.1 | 363.2 | 665.90 | 2155.01 | 854.10 |
| **2**  | 125.4 | 384.9 | 669.33 | 2177.30 | 856.53 |
| **3**  | 134.6 | 393.0 | 667.87 | 2167.82 | 855.46 |
| **4**  | 129.0 | 375.6 | 666.51 | 2159.00 | 856.37 |
| **5**  | 154.0 | 364.5 | 652.79 | 2071.05 | 841.96 |
| **6**  | 144.8 | 374.2 | 667.19 | 2163.40 | 856.77 |
| **7**  | 132.4 | 372.3 | 659.31 | 2112.59 | 848.29 |
| **8**  | 130.3 | 386.6 | 666.11 | 2156.40 | 852.54 |
| **9**  | 133.5 | 377.1 | 663.01 | 2136.40 | 851.21 |
| **10**  | 123.1 | 369.0 | 659.52 | 2113.95 | 845.56 |
| **MEAN**  | 133.3 | 376.0 | 663.76 | 2141.29 | 851.88 |
| **MAX**  | 154.0 | 393.0 | 669.33 | 2177.30 | 856.77 |
| **MIN**  | 123.1 | 363.2 | 652.79 | 2071.05 | 841.96 |
| **RANGE**  | 30.9 | 29.8 | 16.54 | 106.26 | 14.81 |
| **STDEV**  | 9.5 | 9.7 | 5.12 | 32.91 | 5.12 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 133.3 |
| Impact Mean Point Y | 376.0 |
| Mean Radius | 11.2 |
| Group Rectangle Width | 30.9 |
| Group Rectangle Height | 29.8 |
| Largest Distance | 35.1 |

