|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 10:41:06 AM |
| Type af måling: | Type 5 @ 300 meter |
| Vægt: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | FEDERAL COPPER |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T300.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 62.7 | 33.9 | 575.33 | 1608.70 | 850.79 |
| **2**  | 77.0 | 21.9 | 576.42 | 1614.76 | 851.29 |
| **3**  | 41.8 | 24.5 | 572.93 | 1595.28 | 854.15 |
| **4**  | 37.2 | 46.9 | 579.24 | 1630.64 | 854.85 |
| **5**  | 91.0 | 13.8 | 572.27 | 1591.61 | 849.89 |
| **6**  | 74.1 | -15.1 | 572.72 | 1594.14 | 850.70 |
| **7**  | 92.8 | 30.1 | 571.86 | 1589.33 | 847.31 |
| **8**  | 74.7 | 15.8 | 578.36 | 1625.67 | 857.35 |
| **9**  | 66.4 | 37.8 | 574.83 | 1605.87 | 858.72 |
| **10**  | 39.0 | 41.3 | 572.56 | 1593.25 | 857.91 |
| **MEAN**  | 65.7 | 25.1 | 574.65 | 1604.93 | 853.30 |
| **MAX**  | 92.8 | 46.9 | 579.24 | 1630.64 | 858.72 |
| **MIN**  | 37.2 | -15.1 | 571.86 | 1589.33 | 847.31 |
| **RANGE**  | 55.6 | 62.0 | 7.38 | 41.31 | 11.41 |
| **STDEV**  | 20.4 | 17.8 | 2.64 | 14.79 | 3.87 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 65.7 |
| Impact Mean Point Y | 25.1 |
| Mean Radius | 23.4 |
| Group Rectangle Width | 55.6 |
| Group Rectangle Height | 62.0 |
| Largest Distance | 72.1 |

