|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 11:32:59 AM |
| Type af måling: | Type 7 @ 200 meter |
| Vægt: | 10,69 gram |
| LOT Nr.: | RWS HIT |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T200.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 181.0 | 358.7 | 686.76 | 2077.58 | 820.74 |
| **2** | 188.5 | 408.4 | 682.17 | 2049.91 | 815.90 |
| **3** | 150.8 | 349.4 | 685.45 | 2069.67 | 819.87 |
| **4** | 187.6 | 381.1 | 687.74 | 2083.53 | 819.08 |
| **5** | 212.0 | 379.1 | 682.72 | 2053.22 | 816.19 |
| **6** | 177.4 | 384.0 | 680.92 | 2042.36 | 813.65 |
| **7** | 152.8 | 385.0 | 682.43 | 2051.47 | 813.75 |
| **8** | 164.5 | 396.4 | 684.38 | 2063.19 | 815.13 |
| **9** | 142.5 | 355.2 | 683.47 | 2057.70 | 816.11 |
| **10** | 146.1 | 362.0 | 681.01 | 2042.94 | 814.74 |
| **MEAN** | 170.3 | 375.9 | 683.71 | 2059.16 | 816.52 |
| **MAX** | 212.0 | 408.4 | 687.74 | 2083.53 | 820.74 |
| **MIN** | 142.5 | 349.4 | 680.92 | 2042.36 | 813.65 |
| **RANGE** | 69.5 | 59.0 | 6.83 | 41.17 | 7.09 |
| **STDEV** | 22.6 | 19.1 | 2.34 | 14.09 | 2.52 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 170.3 |
| Impact Mean Point Y | 375.9 |
| Mean Radius | 26.5 |
| Group Rectangle Width | 69.5 |
| Group Rectangle Height | 59.0 |
| Largest Distance | 73.5 |

