|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 12:19:04 PM |
| Type af måling: | Type 10 @ 200 meter |
| Vægt: | 8,81 gram |
| LOT Nr.: | GECO ZERO |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T200.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 23.5 | 325.3 | 634.25 | 1772.01 | 865.08 |
| **2**  | -37.1 | 391.6 | 632.69 | 1763.30 | 864.46 |
| **3**  | -35.0 | 343.2 | 628.85 | 1741.96 | 862.01 |
| **4**  | 17.3 | 380.8 | 623.94 | 1714.89 | 853.72 |
| **5**  | 17.4 | 414.6 | 636.46 | 1784.41 | 871.09 |
| **6**  | 35.9 | 356.4 | 625.22 | 1721.90 | 854.37 |
| **7**  | 53.1 | 370.6 | 629.78 | 1747.14 | 859.93 |
| **8**  | 49.5 | 392.3 | 631.44 | 1756.35 | 862.47 |
| **9**  | 60.6 | 385.7 | 633.41 | 1767.34 | 865.99 |
| **10**  | 38.5 | 370.0 | 630.00 | 1748.37 | 862.20 |
| **MEAN**  | 22.4 | 373.1 | 630.61 | 1751.77 | 862.13 |
| **MAX**  | 60.6 | 414.6 | 636.46 | 1784.41 | 871.09 |
| **MIN**  | -37.1 | 325.3 | 623.94 | 1714.89 | 853.72 |
| **RANGE**  | 97.7 | 89.2 | 12.52 | 69.51 | 17.37 |
| **STDEV**  | 34.1 | 26.1 | 3.92 | 21.74 | 5.22 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 22.4 |
| Impact Mean Point Y | 373.1 |
| Mean Radius | 36.8 |
| Group Rectangle Width | 97.7 |
| Group Rectangle Height | 89.2 |
| Largest Distance | 104.6 |

