|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 1:11:00 PM |
| Type af måling: | Type 11 @ 100 meter |
| Vægt: | 9,98 gram |
| LOT Nr.: | JCP Wolf |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T100.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | -3.4 | 338.6 | 757.06 | 2859.95 | 885.85 | 872.96 |
| **2** | -24.3 | 353.0 | 749.49 | 2803.08 | 877.73 | 864.44 |
| **3** | -5.7 | 355.4 | 747.51 | 2788.26 | 875.09 | 861.98 |
| **4** | 1.9 | 353.6 | 754.88 | 2843.48 | 884.85 | 869.86 |
| **5** | -1.3 | 349.0 | 755.98 | 2851.85 | 882.95 | 870.12 |
| **6** | -5.4 | 341.6 | 754.20 | 2838.42 | 884.70 | 868.77 |
| **7** | -5.6 | 341.8 | 755.91 | 2851.25 | 884.79 | 871.96 |
| **8** | -20.4 | 349.5 | 754.44 | 2840.21 | 883.78 | 869.62 |
| **9** | 19.3 | 332.1 | 762.51 | 2901.29 | 892.51 | 877.92 |
| **10** | -13.4 | 360.4 | 745.03 | 2769.82 | 871.91 | 858.46 |
| **MEAN** | -5.8 | 347.5 | 753.70 | 2834.76 | 882.42 | 868.61 |
| **MAX** | 19.3 | 360.4 | 762.51 | 2901.29 | 892.51 | 877.92 |
| **MIN** | -24.3 | 332.1 | 745.03 | 2769.82 | 871.91 | 858.46 |
| **RANGE** | 43.6 | 28.3 | 17.48 | 131.47 | 20.60 | 19.47 |
| **STDEV** | 12.1 | 8.7 | 5.08 | 38.19 | 5.95 | 5.64 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -5.8 |
| Impact Mean Point Y | 347.5 |
| Mean Radius | 12.2 |
| Group Rectangle Width | 43.6 |
| Group Rectangle Height | 28.3 |
| Largest Distance | 48.3 |

