|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 1:27:07 PM |
| Type af måling: | Type 12 @ 100 meter |
| Vægt: | 10,69 gram |
| LOT Nr.: | Hornady GMX |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T100.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 49.1 | 325.9 | 760.62 | 3092.29 | 823.93 | 817.69 |
| **2** | 41.8 | 334.2 | 765.43 | 3131.53 | 872.24 | 808.83 |
| **3** | 22.5 | 311.0 | 759.29 | 3081.53 | 824.52 | 817.36 |
| **4** | 52.3 | 332.0 | 767.06 | 3144.89 | 830.25 | 824.27 |
| **5** | 32.1 | 349.4 | 770.80 | 3175.60 | 835.21 | 827.98 |
| **6** | 43.0 | 320.5 | 762.07 | 3104.08 | 824.60 | 818.74 |
| **7** | 45.3 | 327.6 | 759.85 | 3086.09 | 822.72 | 817.00 |
| **8** | 28.4 | 347.7 | 766.65 | 3141.54 | 830.51 | 823.84 |
| **9** | 40.0 | 340.5 | 772.28 | 3187.88 | 835.37 | 829.80 |
| **10** | 63.3 | 322.4 | 765.79 | 3134.53 | 829.84 | 822.57 |
| **MEAN** | 41.8 | 331.1 | 764.98 | 3128.00 | 832.92 | 820.81 |
| **MAX** | 63.3 | 349.4 | 772.28 | 3187.88 | 872.24 | 829.80 |
| **MIN** | 22.5 | 311.0 | 759.29 | 3081.53 | 822.72 | 808.83 |
| **RANGE** | 40.7 | 38.4 | 12.99 | 106.34 | 49.52 | 20.97 |
| **STDEV** | 12.0 | 12.2 | 4.49 | 36.72 | 14.55 | 6.15 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 41.8 |
| Impact Mean Point Y | 331.1 |
| Mean Radius | 14.1 |
| Group Rectangle Width | 40.7 |
| Group Rectangle Height | 38.4 |
| Largest Distance | 43.2 |

