|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 12:57:01 PM |
| Type af måling: | Type 14 @ 300 meter |
| Vægt: | 10,69 gram |
| LOT Nr.: | SELLIER & BELLOT TXRG |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T300.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -71.6 | 25.4 | 625.16 | 2088.98 | 832.50 |
| **2**  | 22.1 | 18.4 | 628.77 | 2113.13 | 838.07 |
| **3**  | -7.1 | 64.7 | 632.66 | 2139.39 | 836.59 |
| **4**  | -13.4 | 79.8 | 624.11 | 2081.92 | 832.86 |
| **5**  | 48.3 | 77.2 | 631.19 | 2129.46 | 843.55 |
| **6**  | -23.9 | 97.0 | 630.64 | 2125.73 | 836.42 |
| **7**  | -6.6 | 103.3 | 626.50 | 2097.89 | 834.87 |
| **8**  | -21.9 | 26.9 | 622.76 | 2072.93 | 832.23 |
| **9**  | 3.2 | 63.3 | 624.51 | 2084.63 | 831.81 |
| **10**  | -28.1 | 16.3 | 618.24 | 2042.96 | 827.41 |
| **MEAN**  | -9.9 | 57.2 | 626.45 | 2097.70 | 834.63 |
| **MAX**  | 48.3 | 103.3 | 632.66 | 2139.39 | 843.55 |
| **MIN**  | -71.6 | 16.3 | 618.24 | 2042.96 | 827.41 |
| **RANGE**  | 119.9 | 87.0 | 14.42 | 96.43 | 16.14 |
| **STDEV**  | 31.8 | 33.0 | 4.42 | 29.58 | 4.37 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -9.9 |
| Impact Mean Point Y | 57.2 |
| Mean Radius | 39.2 |
| Group Rectangle Width | 119.9 |
| Group Rectangle Height | 87.0 |
| Largest Distance | 130.6 |

