|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 2:18:13 PM |
| Type af måling: | Type 15 @ 100 meter |
| Kaliber: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | Sonic Hunter 150 GR |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -97.5 | 329.9 | 798.23 | 3096.62 | 928.49 | 914.81 |
| **2**  | -63.0 | 336.2 | 805.96 | 3156.88 | 938.84 | 924.73 |
| **3**  | -65.7 | 349.4 | 798.00 | 3094.91 | 927.38 | 915.27 |
| **4**  | -68.2 | 327.8 | 808.90 | 3179.97 | 944.46 | 928.18 |
| **5**  | -79.5 | 338.0 | 815.08 | 3228.76 | 936.81 | 924.22 |
| **6**  | -105.5 | 318.3 | 798.76 | 3100.75 | 930.58 | 916.22 |
| **7**  | -79.8 | 329.3 | 800.22 | 3112.13 | 931.44 | 916.48 |
| **8**  | -74.3 | 336.9 | 812.69 | 3209.84 | 936.38 | 921.16 |
| **9**  | -64.8 | 330.5 | 804.78 | 3147.71 | 935.94 | 920.97 |
| **10**  | -75.1 | 328.6 | 812.46 | 3208.03 | 934.07 | 921.08 |
| **MEAN**  | -77.3 | 332.5 | 805.51 | 3153.56 | 934.44 | 920.31 |
| **MAX**  | -63.0 | 349.4 | 815.08 | 3228.76 | 944.46 | 928.18 |
| **MIN**  | -105.5 | 318.3 | 798.00 | 3094.91 | 927.38 | 914.81 |
| **RANGE**  | 42.5 | 31.1 | 17.07 | 133.85 | 17.08 | 13.37 |
| **STDEV**  | 14.2 | 8.2 | 6.55 | 51.34 | 5.17 | 4.54 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -77.3 |
| Impact Mean Point Y | 332.5 |
| Mean Radius | 13.0 |
| Group Rectangle Width | 42.5 |
| Group Rectangle Height | 31.1 |
| Largest Distance | 50.4 |

