|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 2:32:44 PM |
| Type af måling: | Type 16 @ 100 meter |
| Kaliber: | 11,02 gram |
| LOT Nr.: | Sonic Hunter, 170 GR |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T100.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  | **V2\_10.00 [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 16.0 | 323.0 | 750.82 | 3106.17 | 858.73 | 846.74 |
| **2**  | 25.6 | 320.9 | 747.08 | 3075.30 | 854.73 | 843.49 |
| **3**  | 31.2 | 321.5 | 749.96 | 3099.05 | 858.53 | 846.82 |
| **4**  | 23.2 | 318.5 | 750.70 | 3105.19 | 860.44 | 847.65 |
| **5**  | 26.5 | 328.8 | 743.84 | 3048.67 | 850.61 | 839.00 |
| **6**  | 25.5 | 313.2 | 756.34 | 3152.02 | 866.28 | 854.08 |
| **7**  | 21.9 | 320.1 | 740.63 | 3022.39 | 846.57 | 835.53 |
| **8**  | 23.2 | 324.9 | 756.30 | 3151.68 | 865.25 | 853.29 |
| **9**  | 21.0 | 323.4 | 745.53 | 3062.58 | 856.96 | 844.39 |
| **10**  | 22.5 | 304.8 | 743.84 | 3048.67 | 850.53 | 839.34 |
| **MEAN**  | 23.7 | 319.9 | 748.51 | 3087.17 | 856.86 | 845.03 |
| **MAX**  | 31.2 | 328.8 | 756.34 | 3152.02 | 866.28 | 854.08 |
| **MIN**  | 16.0 | 304.8 | 740.63 | 3022.39 | 846.57 | 835.53 |
| **RANGE**  | 15.3 | 23.9 | 15.72 | 129.63 | 19.71 | 18.55 |
| **STDEV**  | 4.0 | 6.7 | 5.28 | 43.59 | 6.39 | 6.01 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 23.7 |
| Impact Mean Point Y | 319.9 |
| Mean Radius | 6.2 |
| Group Rectangle Width | 15.3 |
| Group Rectangle Height | 23.9 |
| Largest Distance | 24.3 |

