|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 1:30:11 PM |
| Type af måling: | Type 16 @ 200 meter |
| Kaliber: | 11,02 gram |
| LOT Nr.: | SONIC HUNTER, 170 GR |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T200.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | 148.5 | 337.1 | 656.78 | 2376.83 | 866.10 |
| **2**  | 131.3 | 304.0 | 646.35 | 2301.89 | 851.44 |
| **3**  | 133.4 | 307.5 | 648.65 | 2318.31 | 852.49 |
| **4**  | 162.7 | 306.2 | 642.17 | 2272.22 | 846.79 |
| **5**  | 159.2 | 294.5 | 650.97 | 2334.89 | 857.29 |
| **6**  | 167.3 | 323.5 | 651.85 | 2341.24 | 885.63 |
| **7**  | 136.1 | 297.7 | 652.71 | 2347.40 | 859.20 |
| **8**  | 148.8 | 316.0 | 652.97 | 2349.31 | 858.02 |
| **9**  | 151.9 | 292.3 | 651.50 | 2338.70 | 855.14 |
| **10**  | 176.1 | 282.3 | 652.17 | 2343.57 | 856.33 |
| **MEAN**  | 151.5 | 306.1 | 650.61 | 2332.44 | 858.84 |
| **MAX**  | 176.1 | 337.1 | 656.78 | 2376.83 | 885.63 |
| **MIN**  | 131.3 | 282.3 | 642.17 | 2272.22 | 846.79 |
| **RANGE**  | 44.7 | 54.8 | 14.62 | 104.61 | 38.84 |
| **STDEV**  | 15.0 | 16.1 | 4.03 | 28.84 | 10.72 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 151.5 |
| Impact Mean Point Y | 306.1 |
| Mean Radius | 19.4 |
| Group Rectangle Width | 44.7 |
| Group Rectangle Height | 54.8 |
| Largest Distance | 61.4 |

